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	Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на средства моющие для нейтрализации остаточной щелочности после химчистки мягкой мебели и ковролина с использованием специального оборудования, пылесоса экстрактора. Средства моющие могут использоваться как в профессиональном, так и в бытовом применении при наличие специального оборудования.
Условное обозначение продукции при заказе должно включать:

Наименование моющего  средства;

Номер настоящих технических условий.

П р и м е ч а н и е – Допускается в условное обозначение включать другие характеристики продукции (например, объем упаковки, аромат, проч.).
Пример условного обозначения моющего средства: Средство моющее для химчистки мягкой мебели: кислотный ополаскиватель «RinsePower» т.м. MasterForce ТУ 20.41.32-094-772693857-2025.
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114-95. 

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 Технические требования
1.1 Средство должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, контрольным образцам-эталонам и изготавливаться по технологической документации (рецептурам, технологическим картам), утвержденной в установленном порядке.

Средство моющее должно изготавливаться согласно ГОСТ 32478-2013 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 5 (подразде[image: image2.png]L
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	1.2 Основные параметры и характеристики
1.2.1 Продукция выпускается в виде концентрированных и готовых к применению водных растворов поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, растворителей, отдушек, красителей и других специальных химических добавок.

1.2.2 Средства моющие должны выпускаться в соответствие с наименованиями, характеристиками и нормами, указанными в таблицах 1-2 и соответствовать эталонным образцам, находящимся на хранении. 

Таблица 1
№ пп

Наименование

Назначение
1
MasterForce RinsePower delicate

Кислотный ополаскиватель
2
MasterForce RinsePower 
Кислотный ополаскиватель
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	Таблица 2
Наименование

показателя

Норма

Метод 

испытания
1 Внешний вид и цвет

цветная или бесцветная жидкость или гель, свойственный применяемому красителю, без посторонних включений и осадка. 

п.5.2 настоящих ТУ
  2 Запах
характерный для используемых отдушек

п.5.2 настоящих ТУ
3 Водородный показатель (рН) 1%  растворе средства, в пределах

0…14
п. 5.6 настоящих ТУ
4 Плотность, г/см3, 

при +20 °С, диапазон

0,6…1,4
п. 5.7 настоящих ТУ
5 Динамическая вязкость,сП
10...8000
п.5.8 настоящих ТУ
6 Высота пены, мм

0...880 

п.5.9 настоящих ТУ
7 Количество сухого вещества, %

1…90
п.5.10 настоящих ТУ
П р и м е ч а н и е – Значения характеристик продукции, приведенные в таблице 2, могут быть уточнены или дополнены в соответствии с технологической документацией.

1.2.4 Средства в упакованном виде должны обладать стабильными физико-химическими свойствами и сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 35 °С.
1.3 Требования к материалам и сырью
1.3.1 В качестве исходного сырья для приготовления продукции должны применяться компоненты (вещества), разрешенные для изготовления бытовой химии.

1.3.2 При изготовлении продукции применяются питьевая по СанПиН 2.1.3684-21 и  СанПиН 1.2.3685-21 или дистиллированная вода по ГОСТ 6709, а также:

- комплексообразователи;

- растворители;

- поверхностно-активные вещества;

- отдушки;

- красители
 и другие компоненты согласно рецептуре по действующей нормативно-технической документации.

1.3.3 Качество компонентов должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве от предприятия-изготовителя (сертификатами качества, паспортами безопасности).

При отсутствии документов о качестве на материалы (компоненты), все необходимые испытания, включая санитарно-гигиенические требования, должны быть произведены на предприятии-изготовителе продукции.

1.3.4 Материал упаковки компонентов не должен оказывать негативного воздействия на качество продукции при хранении (должен быть химически инертным по отношению к ней).
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	1.3.5 Применение производственных отходов и некондиционных материалов (веществ) для изготовления средств не допускается.

1.3.6 Транспортирование и хранение материалов и компонентов должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их подмены.

1.3.7 Санитарно-гигиенические показатели компонентов, применяемых при изготовлении средств, должны находиться в пределах допустимых норм, установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 5 (подраздел I).
1.3.8 Все материалы и компоненты, применяемые для изготовления и упаковывания средств, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими на предприятии правилами, исходя из указаний ГОСТ 24297. 

1.4 Упаковка
1.4.1 Упаковка средств производится по ОСТ 6-15-90.2.-90 и должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
Продукцию упаковывают от 0,05 до 1000 дм3 включительно.

Емкость упаковки должна соответствовать указанной при маркировке. 
1.4.2 В качестве тары могут применяться бутыли и флаконы по ГОСТ Р 51760, полимерные канистры по ГОСТ Р 51760, канистры полиэтиленовые по ОСТ 6-19-35. Также в качестве тары могут применяться пластиковые пакеты из различного пластика и полимерного материала с пластиковыми закрывающимися кранами.
Потребительскую тару с продукцией герметично укупоривают завинчивающимися крышками из полимерных материалов по ГОСТ 32626 и ГОСТ 32179. Укупорочные средства по физико-механическим показателям и химической стойкости должны обеспечивать герметичность упаковки в установленных условиях эксплуатации; уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.

1.4.3 По согласованию с торговыми организациями и потребителями допускается использовать возвратную тару по действующей нормативной документации (при этом тара должна быть тщательно очищена от остатков продукции, промыта и высушена).

1.4.4 Емкости для упаковки средств должны быть изготовлены из материала, пригодного для упаковки товаров бытовой химии, и снабжены крышкой. 

1.4.5 Тара:

- должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировании и хранении, 

- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без разрушения;

- не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды (кроме пакетов и мешков), 

- ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать установленную нагрузку;

- сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду;

- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.
1.4.6 Не допускается расфасовывание средств в потребительскую тару видов, предназначенных для пищевых продуктов и алкогольных напитков. 
1.4.7 Степень заполнения канистр, бочек и бутылей – не более 98%. Отклонение содержимого нетто продукции в упаковке не должно превышать указанного по ГОСТ 8.579. 
1.4.8 Для сборки канистр (флаконов, бутылей) в групповую упаковку следует применять
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	картонные коробки по ГОСТ 12301, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 и ГОСТ 25776 или стрейч-плёнку.

Пакеты укладывают в поддон. По согласованию с заказчиком отгрузку продукции, сформированной в пакеты, допускается производить без поддонов.

Допускается использовать ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841 или ящики деревянные по ГОСТ 18573.
1.4.9 Допускаются другие виды упаковки продукции, обеспечивающие ее сохранность при транспортировании и хранении.
1.4.10 Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов. Тара не должна иметь вмятин, неровностей, трещин и других внешних механических повреждений.
1.4.11 При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учетом норм ГОСТ 15846.
1.5 Комплектность
1.5.1 Комплектность поставки средств определяется условиями заказа и требованиями настоящих технических условий.
1.5.2 В состав поставки продукции должна входить этикетка (ярлык), а также, при необходимости, информационный листок, определяющий назначение и правила применения продукции.
1.6 Маркировка
 Маркировка средств – по ГОСТ 32478-2013 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 5 (подраздел I).

1.6.1 Маркировка потребительской тары

1.6.1.1 Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, четким, разборчивым, легко заметным и несмываемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

1.6.1.2 Маркировка должна содержать:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- назначение средства, если это не следует из его наименования;

- способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства;

-состав средства (в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 5 (подраздел I) таблица 1); 
- обозначение нормативного документа и/или технической документации на средство;

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страну, юридический или фактический адрес);

- описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340: сигнальное слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости);

- предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: хранить в местах, 
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	недоступных для детей; не смешивать с другими товарами бытовой химии (при необходимости); а также другие надписи в зависимости от свойств продукции (допускается применение надписей, аналогичных по смыслу);

- номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем, или количество штук);

- условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документации на средство);

- способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход;

- срок годности: "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления (месяц, год) или "Годен (или использовать) до (месяц, год)";

- гарантийный срок хранения, в случае если срок годности продукции неограничен;

- штриховой код продукции (при наличии).

Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридически

или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны изготовителя на русском языке. 

1.6.2 Маркировка транспортной упаковки
1.6.2.1 Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование средства, включая торговое наименование;
- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);

- идентификационные данные партии продукции;

- количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потребительской упаковке (массу или объем, или количество штук);

- срок годности и дату изготовления или дату истечения срока годности (месяц, год);

- гарантийный срок хранения (если срок годности средства неограничен);

- условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документации);

- правила утилизации (при необходимости).
1.6.2.2 Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: 

- "Верх" (для средств, упакованных в полимерные бутылки, банки, канистры, бочки);

- "Беречь от влаги" (для средств, упакованных в пачки, коробки, картонные навивные барабаны, бумажные мешки);

- "Ограничение температуры" (при необходимости, если температурный режим хранения указан в технической документации на средство);

- "Предел по количеству ярусов в штабеле" (при необходимости).

Манипуляционные знаки, связанные со свойствами продукта и указанные в технической документации на средство, наносят дополнительно. 
2 Требования безопасности 
2.1 Продукция должна соответствовать нормам ГН 2.2.5.2893, ГН 2.2.5.1313 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 5 (подраздел I).

2.2 Продукция водорастворима, взрывопожаробезопасна согласно ГОСТ 12.1.044. 

Температура вспышки не определяется.

2.3 Средства в химическом отношении стабильны в воде и на воздухе, не разлагаются с выделением вредных веществ.
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	2.4 По степени воздействия на организм человека продукция является малоопасной и относится к веществам 4 класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 
При правильном хранении и эксплуатации не оказывает вредного воздействия на организм человека; аллергическими и кумулятивными свойствами не обладает.
2.5 Требования по обеспечению пожарной безопасности на производстве должны соответствовать ГОСТ 12.1.004. 

При возгораниях полимерной тары следует применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей. 
При возникновении пожара пламя необходимо тушить в противогазе марки БКФ или изолирующем (ГОСТ 12.4.121).
2.6 Работы по производству продукции должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003.
2.7 Требования безопасности к производственному процессу должны соответствовать СП 2.2.2.1327, ГОСТ 12.3.002 и «Перечню обязательных инструкций по технике безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности».

Технологическое оборудование для перемешивания жидких компонентов должно быть закрытое. Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.8 Требования к воздуху рабочей зоны и контролю за его состоянием - по ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03 и ГОСТ 12.1.016; организация контроля – по СП 1.1.1058-01. Периодичность контроля - согласно Р 2.2.755.
2.9 Предельно допустимая концентрация паров средств в воздухе рабочей зоны: не более 10 мг/м3.

2.10 В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.
2.11 Отходы производства подлежат утилизации.

Возможными выбросами могут быть технологические стоки от промывки оборудования после изготовления продукции. 

2.12 Соблюдение требований безопасности достигается выполнением соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

К работам на производстве допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр в соответствии с действующим приказом Минздрава РФ.

2.13 Для защиты кожного покрова работающих могут применяться защитные перчатки или дерматологические средства по ГОСТ 12.4.068. 

При работе необходимо пользоваться средствами защиты и спецодеждой по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575.

2.14 Наибольшую опасность для человека продукция представляют при попадании внутрь через желудочно-кишечный тракт. При случайном проглатывании следует выпить 1-2 стакана кипяченой воды с активированным углем.

При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промывать водой в течение 10-15 минут, а при необходимости – обратиться к врачу.

2.15 Требования к оборудованию – по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049. 

2.16 Требования к электробезопасности на производстве - согласно ГОСТ Р 12.1.019 и ГОСТ 12.2.007.0. Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

Требования взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010, электростатической искробезопасности – по ГОСТ 12.1.018. 
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	2.17 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:

температура воздуха, оС: 17-23 (в холодный период года); 

18-27 (в теплый период года);

влажность воздуха           15-75%.

2.18 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562.
3 Требования охраны окружающей среды
3.1 В процессе производства мыла сточные воды, содержащие токсические и загрязняющие вещества, отсутствуют, токсические выбросы не образуются.

Техническая вода от промывки реакторов, технологических ёмкостей и оборудования  поступает в напорный коллектор населенного пункта, где концентрация сточных вод доводится до нормативных значений путем смешивания с хозяйственными стоками, согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

3.2 Продукция и компоненты, используемые при ее изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания ее срока.

3.3 Отходы, образующиеся при фасовке и упаковке продукции, разбавляют водой с последующим сбросом  в канализацию.

3.4 В случае розлива продукта или его компонентов их необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать согласно СанПиН 2.1.7.1322.

3.5 При утилизации отходов, сточных вод и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

3.6 Продукция в воздушной среде и в сточных водах в присутствии других факторов токсических веществ не образуют; биологически разлагаема на 90 %.

3.7 ПДК средств в производственных сточных водах и атмосферном воздухе определяются по ПДК поверхностно-активных веществ и должны соответствовать значениям ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.5.1315 и Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

3.8 Специальных методов обезвреживания или уничтожения мыла не требуется. Отработанные растворы, содержащие загрязнения, нейтрализуют до значения pH в пределах от 6 до 9, очищают и разбавляют до ПДК в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

3.9 Допускается повторное использование растворов мыла после их очистки и регенерации, с последующей корректировкой до заданных значений. 
4 Правила приёмки
4.1 Поставку и приемку продукции производят партиями. 

Партией считают не превышающее одной сменной выработки количество продукции одной марки, одновременно предъявляемой к приемке, однородной по показателям качества, 

сопровождаемой единым документом о качестве (паспортом) по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309.

4.2 Приёмка и отбор проб – по ОСТ 6-15-90.1 и 5.1 настоящих технических условий. 

4.3 Документ о качестве партии продукции должен содержать:
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	- наименование страны, предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

- объем (массу нетто) партии;

- дату изготовления (месяц, год) и срок годности продукции;

- номер партии;

- номер паспорта и дату его выдачи;

- результаты проведённых испытаний;

- отметку о результатах проведённых испытаний, и подтверждение соответствия продукции настоящим техническим условиям по результатам контроля.

4.4 Приёмку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных испытаний. 

Контроль проводят по показателям, приведенным в таблице 2 настоящих технических условий, а также проверяют: 

- маркировку;

- упаковку;

- комплектность; 

- объем и герметичность упаковки.

4.5 Контролю маркировки, упаковки и комплектности подвергается 100% продукции; для проверки качества готовой продукции на соответствие другим требованиям настоящих технических условий от каждой партии отбирают по ГОСТ 18321 выборку от 3% тарных мест, но не менее чем из 3 единиц.

П р и м е ч а н и е – Допускается отбор проб осуществлять при заполнении тары на технологической линии.

4.6 При несоответствии средств требованиям хотя бы по одному параметру проводят повторные испытания по всем показателям из средней пробы вновь отобранных образцов от удвоенного количества единиц упаковки проверяемой продукции.

Результаты этих испытаний распространяются на всю партию и являются окончательными. По отбракованной продукции необходимо принять меры по ее утилизации.

4.7 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний их переводят в категорию приёмо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем для трёх партий подряд.

4.8 Санитарно-гигиенические характеристики средств проверяются при их постановке на производство, а далее – с периодичностью, утверждённой уполномоченными органами в установленном порядке.

4.9 Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации товаров бытовой химии. 
5 Методы контроля
5.1 Отбор проб.
5.1.1 Для проверки качества средства от каждой партии отбирают контрольную пробу по ГОСТ 3885. Перед отбором пробы средство необходимо тщательно перемешать. Объем точечной пробы должен быть не менее 250 см3. 
5.1.2 Точечные пробы объединяют и перемешивают. Делят на две части.
Одну пробу подвергают проверке на соответствие техническим требованиям, а другую оставляют на хранение в течение шести месяцев на случай повторного (арбитражного) анализа, упаковывают в полиэтиленовую тару, на которой указывают:- наименование продукта;
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	- дату изготовления;

- номер партии, с указанием смены, производящей загрузку продукции.

5.1.3 Для испытания продукции допускается применение средств измерения с метрологическими характеристиками, лабораторной посуды и оборудования с технологическими характеристиками, отличными от указанных в разделе 5, но не уступающих им по данным, влияющим на результат и погрешность измерений.

5.2 Определение внешнего вида, цвета и запаха.

5.2.1 Применяемая посуда: стеклянный цилиндр по ГОСТ 1770 или стакан В-1-150 ТС по ГОСТ 25336.

5.2.2 Внешний вид средств определяется визуально, просмотром пробы в количестве около 50-100 см[image: image1.png]


 в стакане на фоне листа белой бумаги в проходящем или отраженном дневном свете или свете электрической лампы. 

Продукция не должна содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом. 

5.2.3 Контроль отсутствия неприятного запаха осуществляют органолептическим методом.
5.3 Контроль комплектности, маркировки и качества упаковки осуществляют визуально, с расстояния не более 0,3 м.

5.4 Определение объема средств должно осуществляться путем проверки полноты заполнения емкости упаковки с использованием контрольных мерных емкостей, обеспечивающих необходимую точность измерения, - путем переливания в них продукции.

При необходимости, определение массы продукции должно осуществляться путем взвешивания на весах, обеспечивающих точность измерения до 1 г.

5.5 Герметичность упаковки.

Проверку герметичности осуществляют при опрокидывании закрытой крышкой емкости со средством вверх дном и выдерживании в этом положении в течение 30 мин. Продукция считается выдержавшей испытания, если она не просачивается через крышку. 

5.6 Измерение водородного показателя рН раствора

Для измерения водородного показателя растворов готовой продукции используется стационарный многопредельный pH-метр и комбинированный электрод с термодатчиком. В основу положен потенциометрический метод измерения pH контролируемого раствора.

Для определения водородного показателя (рН) готовят раствор необходимой концентрации (1%, 10%, 50%, 100%). Для этого навеску исследуемого средства (1;10;50;100 г), помещают в стакан объемом 100 мл и растворяют в воде. Температура раствора должна быть 25 °С.

Перед испытанием необходимо промыть электрод дистиллированной водой, встряхнуть его, чтобы удалить остатки дистиллированной воды. Затем электрод опускают в исследуемый раствор, не допуская касания стенок и дня стакана, и начинают измерение водородного показателя раствора. 

Проводится серия испытаний из 3х точек, и за результат применяется среднеарифметическое значение. 

По завершению измерения необходимо электрод вымыть дистиллированной водой, затем поместить в защитный колпачок, наполненный пересыщенным раствором.

5.7 Измерение плотности

Для измерения плотности используются ареометры общего назначения. Ареометры общего назначения представляют собой полый стеклянный сосуд цилиндрической формы, запаянный с обоих концов. К верхней части корпуса припаян стеклянный, закрытый сверху, полый стержень цилиндрической формы, внутри которого приклеена бумажная полоска с нанесенной на ней ареометрической шкалой. Нижняя часть корпуса ареометра заполнена балластом, сообщающим ареометру вертикальное положение при погружении его в жидкость. 
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	Перед началом работы с ареометром необходимо убедиться в целостности ареометра и цилиндра, отсутствия сколов, трещин, также прибор должен быть чистым.

Образец продукта заливают в цилиндр 100 мл и осторожно опускают в него ареометр. Показание на ареометре отсчитывают по нижнему краю мениска при установившемся положении ареометра в цилиндре. Ареометр не должен касаться стенок цилиндра.

5.8 Определение динамической вязкости на вискозиметре Брукфильда.

Перед началом работы нужно убедиться, что вискозиметр стоит ровно. Выберите необходимый шпиндель, руководствуясь нормами и правилами проведения лабораторных испытаний. Присоедините шпиндель к вискозиметру путем прикручивания его к соединительной гайке на нижнем штифте. Установите необходимую для измерения температуру образца (250С), опустите датчик температуры в испытуемый образец. Погрузите шпиндель в середину образца жидкости, уровень жидкости должен достигнуть канавки на валу шпинделя. Дискообразный шпиндель следует погружать медленнее и под наклоном, чтобы избежать образования пузырьков воздуха под нижней плоскостью диска. Для измерения высокой вязкости используйте маленькие шпиндели и/или низкую скорость. Если выбранные шпиндели и скорость дают результат больший 100 %, снизьте скорость и / или выберите меньший шпиндель.

Спустя 3 минуты работы вискозиметра можно снимать показания. 

5.9 Измерение пенообразующей способности.

Для определения пенообразующей способности моющего средства готовят 1% раствор, для этого навеску синтетического моющего средства 5 г, взятую с погрешностью не более 0,01 г помещают в химический стакан объемом 500 мл и растворяют в 495 мл воды, перемешивают стеклянной палочкой до полного растворения средства. Приготовление раствора проводят при температуре испытания с допускаемым отклонением 25(+/-2)0 С.

Пенообразующую способность определяют на приборе Росс-Майлса при температуре     25(+/-2)0С.

Готовый испытуемый раствор заливают в специальную воронку прибора и следят за тем чтобы струя не стекала по стенкам цилиндра и попадала в центр жидкости. Сразу по истечению раствора по шкале цилиндра измеряют высоту образовавшегося столба пены в мм.

Если уровень столба пены имеет неровную поверхность, то за высоту столба пены принимают среднее арифметическое замеров максимальной и минимальной высот пены. Перед каждым новым определением цилиндр и воронку промывают дистиллированной водой. 
5.10 Измерение количества сухого вещества
Для калибровки рефрактометра поднимите защитную крышку дневного света и нанесите две-три капли дистиллированной воды на призму. Закройте защитную крышку дневного света так, чтобы вода распространилась по всей поверхности призмы без пузырьков воздуха или сухих пятен. Оставьте образец на призме в течение примерно 3-5 секунд. Это позволит образцу приспособиться к температуре среды рефрактометра.
 Держите рефрактометр в направлении естественного источника света и посмотрите в окуляр.  В центре круга вы увидите шкалу с делениями. При необходимости настройте фокус окуляра, чтобы четко видеть градуировку шкалы. Поверните калибровочный винт, пока граница между верхней синей областью и нижним белым полем встретятся ровно в нуле на шкале. После операции калибровки рефрактометр готов к использованию. 
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	Перед началом измерений протрите призму салфеткой. Для определения основного вещества нанесите две-три капли образца готовой продукции на призму. В окуляре на шкале по линии границы отобразится значение основного вещества данной продукции.  При этом нельзя крутить

калибровочный винт. После использования рефрактометра тщательно очистите призму и защитную крышку дневного света водой или другим подходящим растворителем и насухо вытрите чистой тканью.
6 Транспортирование и хранение
6.1 Общие требования – по ОСТ 6-15-90.4.

Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
6.2 Канистры и бутыли транспортируют в крытых вагонах или контейнерах, 

сформированными в транспортные пакеты массой до 80 кг, которые должны быть затянуты двумя полосами стальной упаковочной ленты.

Формирование пакетов тарно-штучных грузов - по ГОСТ 24597. Для транспортирования пакетов применяются поддоны по ГОСТ 9557, ГОСТ 9570 или ГОСТ 9078. 

Допускается транспортирование канистр без формирования пакетов.

6.3 При хранении тара с продукцией должна укладываться на деревянные поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 1,8 м; при складировании на большую высоту необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие повреждение тары. Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной пластиковой пленкой со всех сторон, на весь период хранения.

6.4 Транспортная тара может быть уложена в штабели на стеллажах. 

6.5 Средства хранят в сухих помещениях изолированных от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, в недоступном для детей месте, при температуре от +5 до +35°С. Продукт замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.
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	7 Указания по эксплуатации
7.1 Назначение средства и способ их применения должны соответствовать указаниям на этикетке или в руководстве по применению.

Продукция пригодна как для ручной, так и для механизированной и автоматизированной чистки.

7.2 Средства применяют в виде разбавленных водных растворов с массовой долей растворенного вещества 0,1–20% или в чистом виде, в зависимости от назначения.
Для разбавления желательно использовать теплую воду с температурой 35 0С.
8 Гарантии изготовителя
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества средств требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок хранения продукции в зависимости от наименования средства устанавливается от 18 до 36 месяцев с даты изготовления при хранении в таре изготовителя с целостной упаковкой и маркировкой.
По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению. 
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	Продолжение Приложение А

Обозначение НТД

Наименование НТД
 ГОСТ 31340-2013

Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 14192-96
Маркировка грузов
ГН 2.2.5.2893
Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
ГН 2.2.5.1313
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.044-89
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.1.007-76
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.4.121-83
Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия
ГОСТ 12.4.021-75
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 2.2.2.1327-03
Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
ГОСТ 12.3.002-75
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032-78
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.1.005-88
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГН 2.2.5.1313-03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.016-79
Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
СП 1.1.1058-01
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и организацией санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ 12.4.068-79
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.4.011-89
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.103-83
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
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	Продолжение Приложение А

Обозначение НТД

Наименование НТД

ГОСТ 27574-87
Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 27575-87
Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 12.2.003-91
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.049-80
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
ГОСТ Р 12.1.019
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 
ГОСТ 12.2.007.0-75
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018-93

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.010-76
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СанПиН 2.1.7.1322-03
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

ГОСТ 17.1.1.01-77
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 17.1.3.13-86

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.3.02-2014
Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.2.1.04-77
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
ГОСТ 30772-2001
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ Р 52108-2003

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГН 2.1.6.1338-03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.5.1315-03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГОСТ 16504-81
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
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	Продолжение Приложение А

ГОСТ 15.309-98
Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ОСТ 6-15-90.1
Товары бытовой химии. Приемка

ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79)
Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 3885-73
Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 1770-74

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 25336-82
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ОСТ 6-15-90.4-90

Товары бытовой химии. Транспортирование и хранение.
ГОСТ 24597-81

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 9557-87

Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия.
ГОСТ 9570-84

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия.
ГОСТ 9078-84

Поддоны плоские. Общие технические условия
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Приложение А


Перечень нормативно-технических документов,


на которые даны ссылки в технических условиях


Обозначение НТД


Наименование НТД





 ГОСТ 2.114-95


Единая система конструкторской документации. Технические условия.





ГОСТ 32478-2013


Товары бытовой химии. Общие технические условия








Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299





СанПиН 1.2.3685-21


Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания





СанПиН 2.1.3684-21


Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам,�питьевой воде и питьевому водоснабжению





ГОСТ 6709-72


Вода дистиллированная. Технические условия





ГОСТ 12.3.020-80


ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)





ГОСТ 24297-87


Входной контроль продукции. Основные положения





ОСТ 6-15-90.2-90


Товары бытовой химии. Упаковка





ТР ТС 005/2011


О безопасности упаковки





ГОСТ Р 51760-2011


Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения


Тара транспортная полимерная. Общие технические условия





ОСТ 6-19-35-94


Канистры полиэтиленовые. Технические требования





ГОСТ 32626-2014


Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия





ГОСТ 32179-2013


Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки





ГОСТ 8.579-2002


ГСОЕИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте





ГОСТ 12301-2006


Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия





ГОСТ 9142-90


Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия





ГОСТ 25951-83


Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия





ГОСТ 25776-83


Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку





ГОСТ 13841-91


Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия





ГОСТ 18573-86


Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия





ГОСТ 18995.1


Продукты химические жидкие. Методы определения плотности





ГОСТ 15846-2002


Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
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